**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В**

**ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен“**

**Стандартното Оборудване на доставяния амтомобил следва да включва минимум следното:**

**-**централно заключване с дистанционно и минимум два сгъваеми ключа.

-предни и задни електрически стъкла.

-предни седалки регулируеми по височина.

-имобилайзер, прекъсване на горивото при удар.

-защита за пешеходци.

-предупредителни светлини за незакопчан колан отпред.

-волан с променлив хидроусилвател и регулиране по височина и дължина.

- охлаждащи се отделения.

-преден и заден подлакътник.

-тонирани стъкла с UV филтър.

- лампи за четене отпред и отзад.

-фарове "Clear optic"

-държач за пропуски на челното стъкло.

-светлоотразители на всички врати.

-чистачки с програмируем интервал,

-минимум двузонов климатроник с електронно регулиране на температурата

-предни въздушни възглавници за водача и пътника до него

-странични въздушни възглавници за водача и пътника до него

-въздушни възглавници - завеси за всички пътници

-Аirbag за коленете на водача

-Възможност за изключване на Airbag-a на пътника до водача

-Start-Stop система

-Интерфейсна алармена система

-Сензори за паркиране отзад

-Темпомат

-Радио CD MP3 с интегриран CD чейнджър за 6 диска

-Подгряване на минимум предните седалки

-Подгряване на дюзите на стъкломиячната уредба

-Фарове за мъгла

-ESP включващо ABS + MSR + ASR + EDS + HBA

-Оборотомер

-Бордкомпютър с Maxi-DOT дисплей

-Електрически странични огледала с подгряване

-Регулиране на фаровете от мястото на водача

-Система "Twin door" за отваряне на петата врата

-Запалки отпред и отзад, букса 12V в багажника

-Индикатор за отворени врати

-Въздуховоди за задните странични стъкла

-Фарове с регулиране по височина

-Светлинен асистент с функции Day light, Coming home и Tunel light

-Звукова сигнализация за забравени светлини

-Защита за пешеходци

-Лети алуминиеви 16" джанти

-LED светлини отзад

-мултифункционален волан управляващ радио

-Комплект текстилни стелки

-ръкохватки на лоста за скоростите и ръчната спирачка

-Мрежа за вещи

-Охлаждащи се отделения за напитки

Делима задна седалка 1:3 / 2:3

-Осветление в краката на водача и пътника, и в багажника

-Щори на задните странични стъкла – механични

Автомобила следва да бъде вписан като „Товарен автомобил, категория N1 с 4+1 места“ и да има възможност за данъчен кредит.Автомобила следва да е седан.

Подготовка за GSM II с Bluetooth и Maxi-DOT дисплей

**Автомобила следва да има минимум следните технически параметри:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимални технически данни** |  |
| Задвижване | **4 x 4** |
| Брой цилиндри | 4 |
| Работен обем (cm3) | Минимум 1900 |
| Диаметър /ход на буталото (mm) | 81,0 x 95.5 |
| Максимална мощност (kW / min-1) | 103 / 4200 |
| Максимален въртящ момент (Nm / min-1) | 320 / 1750 - 2500 |
| Степен на компресия | 16,0 : 1 |
| Норма на емисиите | EURO V |
| Гориво | дизел |
| **Мостове и колела** |  |
| Джанти | 16" |
| Гуми | R16 |
| **Габаритни размери** |  |
| Дължина (mm) | Минимум 4 800 |
| Ширина (mm) | Минимум 1 810 |
| Височина (mm) | максимум1 500 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Вътрешни размери** |  |
| Ширина на предните седалки (mm) | Минимум 1 400 |
| Ширина на задната седалка (mm) | Минимум 1 440 |
| Обем на багажника (l) | Минимум 590 |
| Обем на багажника при свалена задна седалка (l) | Минимум 1 650 |
| **Тегла** |  |
| Собствено тегло (kg) | Минимум 1 400 |
| Полезен товар (kg) | Минимум 630 |
| Пълно тегло (kg) | Минимум 2 160 |
| **Течности** |  |
| Обем резервоар (l) | Минимум 60 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Разход на гориво** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Разход - градско | Максимум 6.8 |
| Разход - извънградско | Максимум 5 |
| Разход - комбинирано | Максимум 6.5 |
|  |  |
|  |  |

**Участниците следва да представят автомобил съответващ на минималните изискванията на настоящата Техническа спецификация. Предложения, който не отговарят на изискванията на спецификацията ще бъдат отстранени от участие по процедурата.Автомобила следва да е нов и и неупотребяван.**